Aide Apple Remote Desktop
Index

# Programmation préliminaire pour l'utilisation du serveur de tâches

Avant de faire appel à un serveur de tâches pour automatiser l'administration, assurez-vous que les réglages du réseau et l'infrastructure sont correctement configurés.

1. Vérifiez les réglages de réseau sur le serveur.

   Le serveur doit disposer d'une adresse IP statique et d'un nom de domaine complet dans le DNS.

2. Vérifiez les réglages de coupe-feu sur le serveur.

   Le coupe-feu doit permettre la communication entre le serveur et les groupes d'adresse IP des clients sur les ports TCP et UDP 3283. En outre, si vous ouvrez le port TCP 5900, vous pouvez contrôler des clients. Le port TCP 22 doit rester ouvert pour l'administration serveur.

3. Vérifiez la connectivité à partir de quelques uns des clients.

   Envoyez des commandes ping au serveur à partir des clients et établissez des connexions sur les bons ports.

4. Vérifiez la connectivité depuis le serveur.

   Analysez la plage d'adresses IP des clients et les résultats des commandes ping sur le réseau d'après un échantillon de ces clients.

Voir aussi :

- Configuration du serveur de tâches