Apple Remote Desktop-Hilfe
Index

# Bestimmen einer angepassten VNC-Bildschirmnummer

1. Fügen Sie eine angepasste Port-Nummer hinzu, wie unter Ändern des VNC-Ports bei einem vorhandenen Computer oder Verwenden eines angepassten VNC-Ports beim Hinzufügen eines Computers beschrieben.
2. Verwenden Sie als letzte Zahl der angepassten Port-Zuweisung die Bildschirmnummer (Zuweisungen für Bildschirme beginnen bei 0 für den standardmäßigen primären Bildschirm).

   Wenn Sie beispielsweise den Standardbildschirm eines VNC-Servers (vncserver.example.com) steuern möchten, der über den TCP-Port 5900 Daten empfängt, geben Sie Folgendes ein:

   vncserver.example.com:5900

   Wenn Sie den zweiten Bildschirm steuern möchten, geben Sie Folgendes ein:

   vncserver.example.com:5901

   Wenn Sie den dritten Bildschirm steuern möchten, geben Sie Folgendes ein:

   vncserver.example.com:5902