Apple Remote Desktop ヘルプ
索引

# タスクサーバを使用するための準備をする

タスクサーバを使って管理を自動化する前に、ネットワーク設定とインフラストラクチャが適切に構成されていることを確認する必要があります。

1. サーバのネットワーク設定を確認します。

   サーバの静的 IP アドレスと完全修飾ドメイン名が DNS に登録されている必要があります。

2. サーバのファイアウォール設定を確認します。

   サーバとクライアントの IP アドレスグループが TCP および UDP ポート 3283 を使って通信できるように、ファイアウォールを設定する必要があります。TCP ポート 5900 を開く場合は、クライアントも制御できます。サーバ管理を行う場合は、TCP ポート 22 を開く必要があります。

3. いくつかのクライアントから適切に接続できることを確認します。

   クライアントからサーバに Ping を実行し、適切なポートで接続できることを確認します。

4. サーバから適切に接続できることを確認します。

   クライアントの IP アドレス範囲をスキャンし、それらのいくつかからネットワーク Ping の結果を取得します。

関連トピック：

- タスクサーバを設定する