Apple Remote Desktop-Hilfe
Index

# Vorbereitende Planung für die Verwendung des Task-Servers

Bevor Sie mit dem Task-Server die Verwaltung automatisieren, sollten Sie sich zuerst vergewissern, dass die Netzwerkeinstellungen und die Infrastruktur richtig konfiguriert sind.

1. Überprüfen Sie die Netzwerkeinstellungen des Servers.

   Der Server sollte über eine statische IP-Adresse und einen vollständig qualifizierten Domain-Namen auf dem DNS-Server verfügen.

2. Überprüfen Sie die Firewall-Einstellungen des Servers.

   Die Firewall sollte die Kommunikation zwischen dem Server und den IP-Adressgruppen des Clients an den TCP- und UDP-Ports 3283 zulassen. Durch Öffnen von TCP-Port 5900 können Sie zudem Clients steuern. TCP-Port 22 sollte für die Serververwaltung geöffnet werden.

3. Überprüfen Sie die Konnektivität einiger Clients.

   Senden Sie von den Clients eine Ping-Anforderungen an den Server und stellen Sie an den entsprechenden Ports Verbindungen her.

4. Überprüfen Sie die Konnektivität des Servers.

   Fragen Sie den IP-Adressbereich der Clients ab und fordern Sie Netzwerk-Ping-Ergebnisse von einer Auswahl davon an.

Weitere Informationen finden Sie hier:

- Konfigurieren des Task-Servers