Plug & Burn rapide

Cette section décrit la façon la plus rapide pour enregistrer une vidéo à partir d'un caméscope DV sur un disque.

1 | Connectez votre caméscope DV sur votre ordinateur à l'aide d'un câble Firewire. Vérifiez que le caméscope est mis sous tension et sur le mode Lecture.

| Lorsque Toast détecte le caméscope DV, une icône apparaît dans la zone de contenu Vidéo.

2 | Si vous souhaitez que Toast rembobine automatiquement jusqu'au début de la bande avant de procéder à l'importation, cochez la case Rembobiner.

3 | Cliquez sur le bouton rouge Enregistrer.

4 | Lorsque vous y êtes invité, insérez un disque dans le graveur sélectionné actuellement.

| En temps réel, le caméscope DV enregistre pendant que Toast capture le fichier vidéo sur votre disque dur.

| Lorsque le caméscope arrive à la fin de la bande (ou si vous l'arrêtez), Toast cesse l'importation de la vidéo, enregistre le fichier vidéo, puis l'ajoute dans la zone de contenu Vidéo.

| L'enregistrement commence, avec une barre affichant la progression de l'enregistrement.

Voir également :

Autres usages de Plug & Burn