Configuration et mise sous tension du graveur

Pour configurer votre graveur dans Toast :

• | Assurez-vous que votre graveur est correctement connecté à l'ordinateuret qu'il est sous tension. Pour de plus amples informations, voir le manuel d'instructions fourni par le fabricant.

| Toast devrait automatiquement détecter le graveur quelques secondes plus tard et en afficher le nom au bas de la fenêtre.

| Si Toast n'affiche pas le nom du graveur, cliquez sur l'indication Graveur introuvable. Quelques secondes plus tard, le nom du graveur devrait apparaître à l'écran. (Si le graveur n'est toujours pas visible à l'écran, vérifiez que le câble de connexion et/ou le câble d'alimentation sont bien branchés).

Vous pouvez désormais créer un disque.

Voir également :

Aperçu de l'utilisation de Toast pour créer un disque