Importazione di video in Toast da una videocamera DV

Dopo avere collegato la videocamera DV al computer e avere posizionato il nastro in corrispondenza del punto da cui si desidera iniziare l'importazione, è possibile procedere all'importazione del video.

Per importare video in Toast da una videocamera DV:

• | Nella riga dell'area del contenuto Video che visualizza la videocamera DV fare clic sul pulsante Importa.

| La videocamera DV esegue la riproduzione in tempo reale mentre Toast acquisisce il video in un documento video sul disco rigido.

| Quando la videocamera DV raggiunge la fine del nastro (o si interrompe la riproduzione), l'importazione del video viene interrotta, il documento video viene registrato e quindi aggiunto all'area del contenuto Video.

Vedere anche:

Utilizzo dei controlli di riproduzione video per posizionare il nastro

Completamento di un progetto video dopo l'importazione