Utilisation des commandes du lecteur vidéo pour contrôler la bande

Après affichage par Toast du caméscope DV connecté à votre ordinateur, vous pouvez utiliser les commandes du lecteur vidéo pour avancer rapidement ou rembobiner exactement à l'endroit où vous souhaitez commencer l'importation de la vidéo à partir de la bande. La vidéo du caméscope DV s'affiche dans la zone de contenu Vidéo.

• | Remarque : | Si vous souhaitez que Toast rembobine jusqu'au début de la bande et commence l'importation à ce niveau, cochez la case Rembobiner.

Pour utiliser les commandes du lecteur vidéo :

Voir également :

Connexion de votre caméscope DV à l'ordinateur

Importation d'une vidéo dans Toast à partir d'un caméscope DV