Bearbeiten einer Diavorführung im Videoinhaltsbereich

Sie können eine Diavorführung wie folgt bearbeiten:

• | Festlegen des Menütastenbilds für diese Diavorführung

• | Festlegen der Anzeigedauer eines Dias vor dem Wechsel zum nächsten Dia

• | Hinzufügen von Fotos zur Diavorführung oder Entfernen von Fotos

So legen Sie das Tastenbild für eine Diavorführung fest:

1 | Wählen Sie im Videoinhaltsbereich die zu bearbeitende Diavorführung aus, und klicken Sie in „Bearbeiten“.

| Das Blatt „Bearbeiten“ wird angezeigt.

2 | Klicken Sie auf dem Blatt „Bearbeiten“ in das Register „Diashow“.

3 | Legen Sie das Menütastenbild für diese Diavorführung fest:

| • | Klicken Sie in der Fotoliste in das als Menütastenbild zu verwendende Foto, und klicken Sie dann in die Taste „ Knopfbild setzen“.

| Das ausgewählte Foto wird in der Tastenvorschau angezeigt.

4 | Wählen Sie im Popup-Menü „Dia-Dauer“ die Zeitspanne aus, während der ein Dia vor dem Wechsel zum nächsten Foto in der Diavorführung angezeigt wird.

| • | Wenn Sie basierend auf der Anzahl von Sekunden automatische Wechsel vornehmen möchten, wählen Sie die Anzahl von Sekunden aus.

| • | Sollen die Dias nicht automatisch gewechselt werden, wählen Sie „Manuell“. Beim Anzeigen der endgültigen Disc können Sie dann über die Fernbedienung des DVD-Players zum nächsten Dia wechseln.

5 | Zum Hinzufügen von Fotos stehen Ihnen die folgenden Methoden zur Auswahl:

| • | Ziehen Sie Fotos von der Festplatte in das Register „Diavorführung“.

| • | Klicken Sie in „Hinzufügen“. Das Dialogfenster „Öffnen“ wird angezeigt. Dort können Sie die Festplatte nach Fotos durchsuchen. Markieren Sie die gewünschten Fotos, und klicken Sie in „Öffnen“.

| Die hinzugefügten Fotos sind jetzt Teil der Diavorführung.

6 | Zum Entfernen von Fotos markieren Sie diese, und klicken Sie in „Entfernen“. (Dadurch werden die Originalfotos nicht von der Festplatte oder aus iPhoto entfernt.)

7 | Klicken Sie nach dem Bearbeiten der Diavorführung in „Fertig“.

Siehe auch:

Bearbeiten einer Videodatei im Videoinhaltsbereich