Testen der Eingangslautstärke

Bevor Sie Audiodaten in CD Spin Doctor importieren, sollten Sie die Eingangslautstärke der zu importierenden Audiodaten einstellen.

Welchen Teil der Audiodaten sollte ich zum Testen der Eingangslautstärke wiedergeben?

Zum Messen der Eingangslautstärke sollte möglichst der lauteste Teil der Aufnahme ausgewählt werden. Sie können die Eingangslautstärke z. B. anhand einer lauten Applaussequenz oder eines Crescendos überprüfen.

So stellen Sie die Eingangslautstärke ein:

1 | Stellen Sie sicher, dass Sie eine neue Aufnahmesession erstellt (aber noch nicht mit dem Import begonnen) haben und das Blatt „Aufnahme läuft“ angezeigt wird.

2 | Wenn Sie die aufzunehmenden Audiodaten über die Computerlautsprecher oder Kopfhörer wiedergeben möchten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen „Eingabe über Lautsprecher wiedergeben“.

| Sie können die Wiedergabelautstärke über die Computerlautsprecher oder Kopfhörer mit dem Lautstärkeregler neben diesem Kontrollkästchen einstellen.

• | Hinweis: | Diese Einstellung hat keinen Einfluss auf die Eingangslautstärke, sondern nur auf die Wiedergabelautstärke.

3 | Beginnen Sie mit der Wiedergabe der zu importierenden Audiodaten.

• | Hinweis: | Zu diesem Zeitpunkt werden noch keine Audiodaten importiert bzw. aufgenommen.

| Während die Audiodaten in CD Spin Doctor eingespielt werden, leuchten die LEDs auf der Eingangslautstärkeanzeige zur Anzeige der Eingangslautstärke der Aufnahme auf.

4 | Erhöhen oder verringern Sie die Eingangslautstärke mit dem Schieberegler für die Eingangslautstärke.

5 | Stellen Sie den Pegel während der Audiowiedergabe so ein, dass auf der Eingangslautstärkeanzeige keine roten LEDs aufleuchten. (Die LEDs für eine akzeptable Eingangslautstärke sind blau, grün und gelb.) Wenn der lauteste Teil der LED-Leuchten den roten Bereich erreicht, ist die Eingangslautstärke u. U. zu hoch.

6 | Sobald Sie mit der Eingangslautstärke zufrieden sind, können Sie mit der Aufnahme von Audiodaten in CD Spin Doctor beginnen.

Siehe auch:

Ändern des Eingabegeräts, der Eingabequelle und der Aufnahmequalität