Enregistrement d'un CD-ROM XA piste multiple

Pour enregistrer un CD-ROM XA piste multiple :

1 | Cliquez sur l'onglet Copie, puis sur le bouton Paramètre de disque (ou l'intitulé du disque).

| La fenêtre-tiroir Paramètre de disque s'affiche.

2 | Dans cette fenêtre-tiroir, cliquez sur Avancé, puis sélectionnez l'option CD-ROM XA piste multiple.

3 | Cliquez sur Sélectionner.

| La boîte de dialogue Pistes CD-ROM XA apparaît.

4 | Vous pouvez ajouter les fichiers CD-ROM XA en procédant de l'une des façons suivantes :

| • | Faites glisser les fichiers de votre disque dur dans la boîte de dialogue Pistes CD-ROM XA.

| • | Cliquez sur Ajouter. La boîte de dialogue Choisir un fichier, dans laquelle vous pouvez parcourir votre disque dur à la recherche des emplacements des pistes CD-ROM XA, apparaît. Sélectionnez-les puis cliquez sur Choisir.

| Les noms, tailles et tailles de bloc des fichiers sélectionnés sont affichés. Vous pouvez faire glisser les éléments pour modifier leur ordre dans la liste.

5 | Après sélection des fichiers de votre choix, cliquez sur OK.

6 | Sélectionnez Graveur > Réglages du graveur (ou cliquez sur le bouton vert Options d'enregistrement puis sur Réglages du graveur).

| La boîte de dialogue Réglages du graveur apparaît.

7 | Dans cette boîte de dialogue, cliquez sur l'onglet Avancé et sélectionnez l'une des options suivantes :

| • | Si vous souhaitez ajouter des données sur ce disque ultérieurement, décochez la case Fermer disque. (Cette option est désactivée dans le cas d'un disque résultant presque plein.)

| • | Pour fermer le disque de façon à ce qu'aucune autre donnée ne soit ajoutée ultérieurement, cochez la case Fermer disque.

8 | Cliquez sur OK.

9 | Cliquez sur le bouton rouge Enregistrer.

10 | Lorsque vous y êtes invité, insérez un disque dans le graveur sélectionné actuellement.

| Toast affiche une barre de progression à mesure qu'il enregistre votre disque CD-ROM XA piste multiple.

Voir également :

Qu'est-ce qu'un CD-ROM XA piste multiple ?