Importation d'une vidéo dans Toast à partir d'un caméscope DV

Une fois le caméscope DV connecté à votre ordinateur et la bande à l'endroit où vous souhaitez commencer l'importation, l'importation vidéo peut démarrer.

Pour importer une vidéo dans Toast à partir d'un caméscope DV :

• | Cliquez sur le bouton Importer dans la ligne de la zone de contenu Vidéo affichant le caméscope DV.

| En temps réel, le caméscope DV exécute la lecture de la vidéo pendant que Toast capture celle-ci et l'enregistre dans un fichier vidéo sur le disque dur.

| Lorsque le caméscope arrive à la fin de la bande (ou si vous l'arrêtez), Toast cesse l'importation de la vidéo, enregistre le fichier vidéo, puis l'ajoute dans la zone de contenu Vidéo.

Voir également :

Utilisation des commandes du lecteur vidéo pour contrôler la bande

Fin d'un projet vidéo après importation