Aufnehmen der ersten ISO 9660-Session

So nehmen Sie die erste ISO 9660-Session auf:

1 | Stellen Sie sicher, dass Ihre ISO 9660-Disc im Dateninhaltsbereich angezeigt wird.

2 | Wählen Sie die Befehlsfolge „Recorder > Recordereinstellungen“ (oder klicken Sie in die grüne Recorderoptionstaste, und wählen Sie dann „Recordereinstellungen“).

| Das Dialogfenster „Recordereinstellungen“ wird angezeigt.

3 | Klicken Sie im Dialogfenster „Recordereinstellungen“ in das Register „Erweitert“, und wählen Sie eine der folgenden Optionen:

| • | Wenn Sie dieser Disc später Daten hinzufügen möchten, deaktivieren Sie „Disc schließen“. (Wenn die resultierende Disc annähernd voll ist, ist diese Option nicht verfügbar.)

| • | Wenn Sie die Disc schließen möchten, so dass keine weitere Daten hinzugefügt werden können, aktivieren Sie das Kontrollkästchen „Disc schließen“.

4 | Klicken Sie in „OK“.

5 | Klicken Sie in die rote Aufnahmetaste.

6 | Wenn die entsprechende Eingabeaufforderung angezeigt wird, legen Sie eine Disc in den derzeit ausgewählten Recorder ein.

| Toast zeigt während der Aufnahme der ISO 9660-Disc eine Statusleiste an.

Siehe auch:

Überblick über das Erstellen einer plattformübergreifenden ISO 9660-Disc

Konfigurieren einer ISO 9660-Disc

Aufnehmen einer weiteren ISO 9660-Session