入力レベルのテスト

オーディオを CD Spin Doctor に読み込む前に、読み込むオーディオの入力レベルを調整することをお勧めします。

入力レベルをテストする場合、オーディオのどの部分を再生したらよいか？

入力レベルの測定に最も適している箇所は、録音する内容のうち最も音量が大きい部分です。例えば、大喝采や音楽のクライマックスに対して、入力レベルのテストを行います。

入力レベルを調整するには：

1 | 録音シートが表示されて、まだ読み込みが開始されていないことを確認します。

2 | これから録音するオーディオをお使いのコンピュータのスピーカやヘッドフォンで聞きたい場合、[ スピーカを通して入力を再生 ] チェックボックスをオンにします。

| コンピュータのスピーカやヘッドフォンの音量は、このチェックボックス横の音量スライダで調節できます。

• | メモ： | このスライダの設定は入力レベルに影響しません。オーディオを聞く際の音量のみを調節します。

3 | 読み込みたいオーディオの再生を開始します。

• | メモ： | この時点では、まだオーディオの読み込みや録音は開始されていません。

| オーディオの再生が開始されると、入力レベルメータの LED が点灯して録音入力レベルを表示します。

4 | 入力音量スライダ使って、入力レベルを調節します。

5 | オーディオが再生されている間、入力レベルメータが赤い LED を表示しないように音量を調節します。( 青、緑、黄色の LED はすべて許容範囲内です。) LED 表示の最も音量の高い部分が赤に達した場合、その入力レベルはおそらく高すぎます。

6 | 入力レベルの調節が完了したら、オーディオをCD SpinDoctor に録音する準備ができました。

関連項目：

入力デバイス、入力ソース、録音品質を変更する