Tester le volume d'entrée

Avant d'importer de l'audio dans CD Spin Doctor, il est souhaitable de régler le volume d'entrée de l'audio que vous souhaitez importer.

Quelle portion de l'audio dois-je lire pour tester le volume d'entrée ?

Pour mesurer le volume d'entrée, nous vous recommandons de sélectionner sur l'enregistrement une portion constituant une « crête » de volume. Par exemple, vous pouvez tester le volume en vous basant sur des applaudissements forts ou un crescendo musical.

Pour régler le volume d'entrée :

1 | Assurez-vous d'avoir créée une nouvelle session d'enregistrement (sans toutefois démarrer l'importation de l'audio), et vérifiez que la feuille Enregistrement est bien affichée à l'écran.

2 | Pour écouter l'audio que vous comptez enregistrer sur les haut-parleurs ou le casque de votre ordinateur, cochez la case Écouter sur haut-parleurs.

| Vous pouvez augmenter ou réduire le volume audio des haut-parleurs ou du casque de votre ordinateur en réglant la commande de volume située près de cette case à cocher.

• | Remarque : | Ce réglage n'affecte en rien le volume d'entrée, il altère uniquement le volume d'écoute.

3 | Commencez la lecture de l'audio que vous souhaitez importer.

• | Remarque : | Pour l'instant, vous n'importez ou n'enregistrez pas d'audio.

| Au fur et à mesure que l'audio est lu dans CD Spin Doctor, les témoins lumineux de l'indicateur de volume d'entrée s'allument pour indiquer le volume d'entrée de l'enregistrement.

4 | Vous pouvez augmenter ou réduire le volume d'entrée à l'aide du curseur de Volume d'entrée.

5 | Pendant la lecture de l'audio, réglez le volume de façon à ce que l'indicateur de volume d'entrée n'affiche aucun témoin lumineux rouge (les témoins lumineux bleus, verts et jaune indiquent un volume d'entrée acceptable). Si la « crête » du niveau d'enregistrement des témoins lumineux atteint le rouge, le volume d'entrée est vraisemblablement trop élevé.

6 | Lorsque le volume d'entrée vous satisfait, vous pouvez commencer l'enregistrement de l'audio dans CD Spin Doctor.

Voir également :

Modifier le périphérique d'entrée, la source d'entrée et la qualité d'enregistrement