Synchronisation du début de piste avec la fin de piste précédente

Vous pouvez aligner deux l'une avec l'autre, de façon à faire correspondre le début d'une piste avec la fin de la piste précédente. Cela permet aux deux pistes de fonctionner en transparence sans aucune coupure de l'audio.

Pour synchroniser le début d'une piste avec la fin de la piste précédente :

1 | Sur l'affichage d'ondes ou dans la liste des pistes, sélectionnez la piste dont vous souhaitez synchroniser le début avec la fin de la piste précédente.

2 | Sélectionner Éditer > Début de sync. avec la piste précédente.

Voir également :

Synchronisation de la fin d'une piste avec le début de la piste suivante

Réglage des pistes

Application de filtres

Affichage d'informations sur les pistes

Changement du nom des pistes