クイック Plug & Burn

このセクションでは、最も素早くDV カメラからディスクにビデオを書き込む方法を説明します。

1 | DV カメラを Firewire ケーブルを経由してコンピュータに接続します。電源がオンになっていることを確認し、再生モードに切り替えます。

| Toast が DV カメラを検出すると、ビデオコンテンツ領域に DV カメラのアイコンが表示されます。

2 | 読み込みを始める前に、自動的にテープの始めまで巻き戻すには、[巻き戻し] をチェックします。

3 | 赤い書き込みボタンをクリックします。

4 | 画面の指示に従って、現在選択されているレコーダにディスクを挿入します。

| Toast がビデオファイルをハードディスクにキャプチャしている間、リアルタイムでDV カメラが再生されます。

| DV カメラのテープの終わりに達すると（あるいはテープが止まると）、ビデオの読み込みが停止され、ビデオファイルが保存され、ビデオコンテンツ領域に追加されます。

| 引き続き、ディスクの書き込みが始まります。書き込みの進行状況がバーで表示されます。

関連項目：

その他の Plug & Burn の使用方法