Connexion de votre caméscope DV à l'ordinateur

Pour connecter votre caméscope DV à l'ordinateur :

1 | Cliquez sur l'onglet Vidéo.

2 | Connectez votre caméscope DV à votre ordinateur à l'aide d'un câble Firewire. Vérifiez que le caméscope est mis sous tension et sur le mode Lecture.

| Lorsque Toast détecte le caméscope DV, une icône apparaît dans la zone de contenu Vidéo.

Voir également :

Autres usages de Plug & Burn

Utilisation des commandes du lecteur vidéo pour contrôler la bande