Schnell-Plug & Burn

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie ein Video von einem DV-Camcorder am schnellsten auf einer Disc aufnehmen.

1 | Schließen Sie den DV-Camcorder über ein Firewire-Kabel am Computer an. Stellen Sie sicher, dass der Camcorder eingeschaltet und der Wiedergabemodus aktiviert ist.

| Wenn Toast den DV-Camcorder erkennt, wird ein Symbol im Videoinhaltsbereich angezeigt.

2 | Wenn Toast vor dem Import automatisch an den Anfang des Bandes zurückspulen soll, aktivieren Sie das Kontrollkästchen „Zurückspulen“.

3 | Klicken Sie in die rote Aufnahmetaste.

4 | Wenn die entsprechende Eingabeaufforderung angezeigt wird, legen Sie eine Disc in den derzeit ausgewählten Recorder ein.

| Der DV-Camcorder gibt das Video in Echtzeit wieder, während Toast die Videodatei auf der Festplatte aufzeichnet.

| Wenn der DV-Camcorder das Ende des Bandes erreicht (oder Sie die Wiedergabe stoppen), stoppt Toast den Import des Videos, die Videodatei wird gesichert, und sie wird dem Videoinhaltsbereich hinzugefügt.

| Die Aufnahme wird gestartet, und eine Statusleiste zeigt den Status der Aufnahme an.

Siehe auch:

Andere Methoden für Plug & Burn