DV カメラのビデオ を Toast に読み込む

DV カメラをコンピュータに接続し、テープの読み込み開始位置を決定したら、ビデオの読み込みを開始します。

DV カメラから Toast にビデオを 読み込むには：

• | ビデオコンテンツ領域で、DV カメラのアイコンが表示されている行の [読み込み...] ボタンをクリックします。

• | 表示されたシートで [読み込み] をクリックします。

| Toast は、リアルタイムで DV カメラを再生しながらビデオをキャプチャして、ハードディスク上にビデオファイルとして書き込みます。

| DV カメラのテープが終わりに達すると（あるいはテープを止めると）、ビデオの読み込みが停止され、ビデオファイルが保存され、ビデオコンテンツ領域に追加されます。

関連項目：

ビデオ再生コントロールを使用してテープの開始位置を指定する

読み込み後にビデオプロジェクトを完了する