|  | ネットワークインターフェイス

ネットワークインターフェイスレポートは、停止中のインターフェイスを含むすべてのネットワークインターフェイスの情報を取得します。また、クライアントコンピュータのネットワーク、出力、および Ethernet に関する詳しい統計も取得します。

ネットワークインターフェイスレポートを使用して、ネットワークエラーや故障したネットワーク機器を検出したり、ネットワークパフォーマンスの問題を解決したり、クライアントコンピュータのネットワーク設定を照会したりできます。

すべての詳細な統計はクライアントの再起動時に更新されます。クライアントが DHCP を使用してネットワークアドレスを取得する場合は、アドレス情報が変更されることがあります。

ネットワーク設定に関する基本情報は、システム概要レポートの「ネットワーク」オプションと「AirMac」オプションでも確認できます。

1. コンピュータリストを選択します。
2. 「Remote Desktop」ウインドウで 1 台以上のコンピュータを選択します。
3. 「レポート」＞「ネットワークインタフェース」と選択します。
4. 目的のインターフェイス情報を選択します。
5. 新しいデータを使用して検索するときは「レポート用の新しいデータを収集する」を選択し、保存したデータのみを使用して検索するときは「レポート用の新しいデータを収集する」の選択を解除します。

   保存したデータが古すぎる場合のみ新しいデータを使用して検索したい場合は、「データが指定より古い場合のみ」を選択し、目的の時間を入力します。

6. 「レポート作成」をクリックします。

   新しく作成されたレポートウインドウが表示されます。