Aide Apple Remote Desktop
Index

# Synchronisation de l’heure des ordinateurs

La maintenance d’horloges synchronisées sur les clients est essentielle pour la fiabilité de la gestion. Les horloges synchronisées permettent des vérifications plus précises et vous permettent de corréler avec précision des événements entre des clients du réseau. En outre, de nombreux services Internet utilisent des heures d’horloge synchronisées avec un serveur NTP (Network Time Protocol). Tout événement planifié tire parti des horloges clients synchronisées.

Tous les clients Mac OS X peuvent être configurés pour synchroniser automatiquement leurs horloges avec un serveur NTP. Mac OS X Server peut également être configuré pour jouer le rôle de serveur NTP. Pour préserver la synchronisation entre les clients, vous devez choisir un serveur NTP unique pour la synchronisation. Apple propose un serveur NTP sur le site time.apple.com.

La configuration de l'heure de l’ordinateur nécessite la fonction d’envoi de commandes UNIX depuis Apple Remote Desktop et de son outil en ligne de commande intégré, à savoir systemsetup. Consultez la section Outils de ligne de commande intégrés pour des informations plus détaillées sur l'outil.

1. Sélectionnez une liste d’ordinateurs dans la fenêtre principale de Remote Desktop.
2. Sélectionnez un ou plusieurs ordinateurs dans la liste d’ordinateurs sélectionnée.
3. Choisissez Gestion > Envoyer la commande UNIX.
4. Utilisez les modèles fournis pour envoyer une commande UNIX afin de configurer le serveur d'horloge (Modèles Envoyer une commande Unix pour plus d'informations).
   1. Sélectionnez Configuration système > Horloge réseau dans le menu local Modèle.
   2. Cliquez sur Envoyer.
   3. Sélectionnez Configuration système > Serveur horloge de réseau dans le menu local Modèle.

   Sur le site time.apple.com, remplacez le serveur horloge par celui souhaité, si nécessaire.

5. Vous pouvez également saisir manuellement la commande UNIX.
   1. Tapez ou collez la commande UNIX suivante :
      systemsetup -setusingnetworktime on -setnetworktimeserver <adresse du serveur NTP>
   2. Configurez les autorisations utilisateur pour que cette commande soit envoyée en tant qu'utilisateur « root ».
6. Cliquez sur Envoyer.

Instructions détaillées concernant l'exécution d'un rapport

- Entretien des systèmes