Apple Remote Desktop ヘルプ
索引

# ネットワークインターフェイス情報を取得する

ネットワーク・インターフェイス・レポートは、停止中のインターフェイスを含むすべてのネットワークインターフェイスの情報を取得します。また、クライアントコンピュータのネットワーク、出力、および Ethernet に関する詳しい統計も取得します。

ネットワーク・インターフェイス・レポートを使用して、ネットワークエラーや故障したネットワーク機器を検出したり、ネットワークパフォーマンスの問題を解決したり、クライアントコンピュータのネットワーク設定を照会したりできます。

すべての詳細な統計はクライアントの再起動時に更新されます。クライアントが DHCP を使用してネットワークアドレスを取得する場合は、アドレス情報が変更されることがあります。

ネットワーク設定に関する基本情報は、システム概要レポートの「ネットワーク」セクションと「AirMac」セクションでも確認できます。

1. Remote Desktop ウインドウでコンピュータリストを選択します。
2. 選択したコンピュータリストで 1 台以上のコンピュータを選択します。
3. 「レポート」＞「ネットワークインターフェイス」と選択します。
4. 目的のインターフェイス情報を選択します。
5. 新しいデータを使って検索するには、「レポートのデータを再構築」を選択します。
6. 「レポート作成」をクリックします。

   新しく作成されたレポートウインドウが表示されます。

関連トピック：

- レポート情報を書き出す
- レポートウインドウを使用してコンピュータを操作する