|  | VNC（Virtual Network Computing）アクセス

「Apple Remote Desktop（ARD）」を使用して、VNC サーバにアクセスしたり、サーバの画面を表示したり対話したりできます。 VNC アクセスは、VNC サーバソフトウェアによって決定されます。 VNC サーバへのアクセスに必要なのは、IP アドレスまたは完全修飾ドメイン名と、VNC サーバソフトウェアで指定されたパスワードだけです。

このパスワードは、システムのその他のパスワードと対応している必要はなく、VNC 設定で決まります。

VNC アクセスは、ARD の制御コマンドに似ています。 このコマンドを使うと、キーボードとマウスを使ってネットワーク経由で VNC サーバを制御できます。 このコマンドは、現在ログインしているユーザの管理権限以外の ARD 管理者権限は与えません。

アップル以外の VNC ビューアの場合、ARD クライアントで許可されていれば、そのクライアントを制御できます。 アップル以外の VNC ビューアに ARD クライアントへのアクセスを許可すると、ARD を使ってクライアントを制御する場合より安全性が低下します。 VNC プロトコルはネットワークを介して送信されるキーストロークを暗号化しないため、機密情報がネットワーク上で傍受される可能性があります。

警告：画面を制御する VNC アクセス権の付与は ARD の最も強力な機能であり、無制限のアクセス権に相当します。

1. クライアントコンピュータで「システム環境設定」を開き、「共有」をクリックします。

   Mac OS X 10.2 クライアントで、「Remote Desktop」パネルを選択し、手順 4 にスキップします。

   必要に応じて、そのコンピュータの管理者権限を持つユーザのユーザ名とパスワードを入力します。

2. 共有方法のパネルで「Apple Remote Desktop」を選択します。
3. 「アクセス権」をクリックします。
4. 「VNC 使用者が画面を操作することを許可 パスワード」を選択します。
5. VNC パスワードを入力します。

   警告：ローカルユーザや ARD ログインと同じパスワードは使わないでください。