|  | Test de la réactivité du réseau

Apple Remote Desktop (ARD) peut tester la vitesse de réponse du réseau entre l'ordinateur administrateur et les ordinateurs clients. Il envoie des paquets réseau aux clients et indique le temps nécessaire pour recevoir la confirmation provenant des clients.

Vous pouvez choisir le nombre de paquets réseau à envoyer, la fréquence des envois et la durée pendant laquelle l'ordinateur administrateur attend une réponse avant de considérer qu'un paquet est perdu.

1. Sélectionnez une liste d'ordinateurs.
2. Dans la fenêtre Remote Desktop, sélectionnez un ou plusieurs ordinateurs.
3. Choisissez Rapport > Test de réseau.
4. Sélectionnez les options souhaitées.

   Choisissez le nombre de paquets envoyés dans le menu local Paquets.

   Choisissez la fréquence d'envoi des paquets dans le menu local Intervalle.

   Choisissez le délai d'attente avant de considérer qu'un paquet est perdu dans le menu local Temporisation.

5. Cliquez sur Rapport.

   La nouvelle fenêtre de rapport apparaît.

Consultez une des rubriques suivantes :

- Évaluation du rapport du test de réseau