Apple Remote Desktop-Hilfe
Index

# TCP- und UDP-Port-Referenz

Apple Remote Desktop verwendet die folgenden TCP- und UDP-Ports für die angegebenen Funktionen.

Port | Protokoll | Funktion
--- | --- | ---
5900 | TCP | Beobachten und steuern
5900 | UDP | Bildschirm senden, Bildschirm freigeben
3283 | TCP | Berichte
3283 | UDP | Alle weiteren
22 | TCP | Verschlüsselter Dateitransfer, beobachten und steuern (per SSH-Tunnel)