<meta name="description" content=" Informations sur l'utilisation de l'outil intégré "networksetup".>
Aide Apple Remote Desktop
Index

# Utilisation de networksetup

L'outil networksetup est utilisé pour configurer les réglages réseau d’un client. Vous pouvez l’utiliser pour créer ou modifier des emplacements réseau, modifier des adresses IP, définir des proxys de service réseau et bien plus encore. La syntaxe, les explications et un exemple de la ligne de commande sont disponibles via l'invite d’aide de l’outil, en tapant la ligne suivante dans Terminal :

- Pour les clients Mac OS X 10.3, utilisez la commande suivante :
  /Système/Bibliothèque/CoreServices/RemoteManagement/ARDAgent.app/Contents/Support/networksetup -help
- Pour les clients Mac OS X 10.4, utilisez la commande suivante à partir de « Envoyer la commande UNIX » :
  networksetup -help

Vous trouverez ci-dessous quelques-unes des fonctionnalités de networksetup.

indicateur | Description
--- | ---
-listallnetworkservices | Affiche la liste de tous les services réseau sur les ports matériels du serveur. Un astérisque (*) indique qu’un service réseau est désactivé.
-setmanual service_réseau ip sous-réseau routeur | Définissez la configuration TCP/IP du service réseau sur manuel avec Adresse IP définie sur ip, Masque de sous-réseau défini sur sous-réseau et Adresse routeur définie sur routeur. Exemple : networksetup -setmanual « Built-in Ethernet » 192.168.100.100 255.255.255.0 192.168.100.1
-setdhcp service réseau [ID client] | Utilisez cette commande pour définir la configuration TCP/IP du service réseau spécifié afin qu’il utilise DHCP. L’ID client est facultatif. Spécifiez « Empty » pour [ID client] afin d'effacer l'ID du client DHCP. Exemple : networksetup -setdhcp « Built-in Ethernet »
-setbootp service réseau | Utilisez cette commande pour définir la configuration TCP/IP du service réseau spécifié afin qu'il utilise BOOTP.networksetup -setbootp « Built-in Ethernet »
-setmanualwithdhcprouter service réseau ip | Utilisez cette commande pour spécifier une adresse IP manuelle à utiliser pour DHCP pour le service réseau spécifié. Example:networksetup -setmanualwithdhcprouter "Built-in Ethernet" 192.168.100.120
-setdnsservers service réseau dns1 [dns2] | Utilisez cette commande pour spécifier les adresses IP des serveurs que le service réseau spécifié doit utiliser pour résoudre les noms de domaine. Vous pouvez indiquer un nombre quelconque de serveurs (remplacez dns1, dns2, etc. par les adresses IP des serveurs de nom de domaine). Si vous souhaitez effacer toutes les entrées DNS pour le service réseau spécifié, tapez « empty » à la place des noms des serveurs DNS. Exemple : networksetup -setdnsservers « Built-in Ethernet » 192.168.100.100 192.168.100.12
-setsearchdomains service réseau domaine1 [domaine2] | Utilisez cette commande pour désigner le domaine de recherche du service réseau spécifié. Vous pouvez indiquer un nombre quelconque de domaines de recherche (remplacez domaine1, domaine2, etc. par le nom d’un domaine local). Si vous souhaitez effacer toutes les entrées de domaine de recherche pour le service réseau spécifié, tapez « empty » à la place du nom de domaine. Exemple : networksetup -setsearchdomains « Built-in Ethernet » company.com corp.com
-setwebproxy service réseau domaine numéro de port (on | off) [nom utilisateur mot de passe] | Définissez le proxy Web pour un service réseau avec domaine et numéro de port. Active le proxy. Vous pouvez également spécifier on ou off afin d’activer ou de désactiver la prise en charge de proxy authentifié. Spécifiez un nom d’utilisateur et un mot de passe si vous activez la prise en charge de proxy authentifié. Exemple : networksetup -setwebproxy « Built-In Ethernet » proxy.company.com 80 on bob mypassword
-help | Affiche la liste de toutes les commandes disponibles dans l’outil de configuration réseau, avec des explications.

Toute commande du guide de ligne de commande de Mac OS X Server qui utilise networksetup peut être utilisée dans Remote Desktop via la tâche Envoyer une commande UNIX.

Vous trouverez le guide de ligne de commande à l'adresse suivante :

www.apple.com/fr/server/documentation/