Apple Remote Desktop ヘルプ
索引

# カスタム VNC ディスプレイ番号を指定する

1. 「既存のコンピュータの VNC ポートを変更する」または「コンピュータを追加するときにカスタム VNC ポートを使用する」の説明に従って、カスタムポート番号を追加します。
2. カスタムポート指定の末尾の数字にディスプレイ番号を使用します（ディスプレイ指定は、デフォルトのプライマリディスプレイを表す 0 で始まります）。

   たとえば、TCP ポート 5900 で待機している VNC サーバ（vncserver.example.com）上のデフォルトディスプレイを制御したい場合、次のように入力します：

   vncserver.example.com:5900

   2 番目のディスプレイを制御したい場合、次のように入力します：

   vncserver.example.com:5901

   3 番目のディスプレイを制御したい場合、次のように入力します：

   vncserver.example.com:5902