Verifica del volume di ingresso

Prima di procedere con l'importazione dell'audio in CD Spin Doctor, è consigliabile regolare il volume di ingresso in base all'audio che si desidera importare.

Scelta della porzione dell'audio da riprodurre per regolare il volume di ingresso

Quando si misura il volume di ingresso è consigliabile scegliere la porzione della registrazione con il volume più alto. Ad esempio, verificare il volume di ingresso durante un forte applauso o un crescendo musicale

Per regolare il volume di ingresso:

1 | Accertarsi di aver creato una nuova sessione di registrazione, ma di non avere ancora avviato l'importazione, e che il foglio Registrazione sia visualizzato.

2 | Se si desidera ascoltare l'audio che dovrà essere registrato tramite le cuffie o gli altoparlanti del computer, selezionare la casella di controllo Riproduci ingresso tramite altoparlanti.

| Il volume delle cuffie o degli altoparlanti del computer può essere abbassato o alzato regolando il controllo del volume accanto alla casella di controllo.

• | Nota: | Questa impostazione non influenza il volume di ingresso in quanto regola solo il volume di ascolto.

3 | Avviare la riproduzione dell'audio da importare.

• | Nota: | A questo punto l'importazione o la registrazione dell'audio non viene ancora eseguita.

| Durante la riproduzione dell'audio in CD Spin Doctor, gli indicatori del misuratore del volume di ingresso visualizzano il volume di ingresso della registrazione.

4 | Abbassare o alzare il volume di ingresso utilizzando il cursore Volume ingresso.

5 | Durante la riproduzione dell'audio regolare il livello in modo che sul misuratore del volume di ingresso non siano illuminati indicatori rossi (gli indicatori blu, verdi e gialli rappresentano un volume di ingresso accettabile). Se durante la riproduzione della sezione più rumorosa dell'audio gli indicatori rossi si illuminano, è probabile che il volume di ingresso sia troppo alto.

6 | Una volta regolato il volume di ingresso, è possibile iniziare la registrazione dell'audio con CD Spin Doctor.

Vedere anche:

Modifica del dispositivo e della sorgente di ingresso e della qualità di registrazione