Registrazione della prima sessione ISO 9660

Per registrare la prima sessione ISO 9660:

1 | Accertarsi che il disco ISO 9660 sia visualizzato nell'area del contenuto Dati.

2 | Scegliere Registratore > Impostazioni registratore. In alternativa, fare clic sul pulsante verde delle opzioni registratore e scegliere Impostazioni registratore.

| Viene visualizzata la finestra di dialogo Impostazioni registratore.

3 | In questa finestra di dialogo fare clic sulla linguetta Avanzate e scegliere una delle seguenti opzioni:

| • | Se si desidera aggiungere dati al disco in un secondo momento, deselezionare Chiudi disco (se il disco è quasi pieno, questa opzione non risulta disponibile).

| • | Per chiudere il disco e impedire l'aggiunta di ulteriori dati, selezionare la casella di controllo Chiudi disco.

4 | Fare clic su OK.

5 | Fare clic sul pulsante rosso Registra.

6 | Quando richiesto, inserire un disco nel registratore correntemente selezionato.

| Toast visualizza una barra che indica l'avanzamento del processo di registrazione del disco ISO 9660.

Vedere anche:

Panoramica sulla creazione di un disco multipiattaforma ISO 9660

Configurazione di un disco ISO 9660

Registrazione di una sessione ISO 9660 aggiuntiva