Gemeinsame Nutzung von Recordern über ein Netzwerk (ToastAnywhere)

Mit Hilfe der ToastAnywhereTM-Funktion können Sie CD- oder DVD-Recorder über ein Netzwerk oder das Internet gemeinsam mit anderen Toast 6 Titanium-Benutzern nutzen. Ein ganzes Büro- oder Heimnetzwerk kann mit einem einzigen Recorder arbeiten.

• | Hinweis: | Wenn ein anderer Benutzer in Ihrem Netzwerk seinen Recorder freigegeben hat, können Sie beliebige Daten auf diesem Recorder aufnehmen. In diesem Fall dauert die Aufnahme länger als bei einem direkt an Ihrem Computer angeschlossenen Recorder.

So nutzen Sie Ihren Recorder mit anderen Toast 6 Titanium-Benutzern gemeinsam über ein Netzwerk:

1 | Wählen Sie die Befehlsfolge „Toast Titanium > Einstellungen“.

| Das Dialogfenster „Einstellungen“ wird angezeigt.

2 | Klicken Sie im Dialogfenster „Einstellungen“ in das Register „Freigabe“.

3 | Klicken Sie auf dem Register „Freigabe“ in die Taste „Start“.

4 | Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

| • | Wenn andere Toast 6 Titanium-Benutzer im Netzwerk oder Internet unbeschränkten Zugriff auf Ihren Recorder haben sollen, klicken Sie in „OK“.

| • | Wenn Sie ein Kennwort für den Zugriff auf den an Ihrem Computer angeschlossenen Recorder einrichten möchten, klicken Sie in „Kennwort festlegen“. Daraufhin wird ein Dialogfenster angezeigt, und Sie werden zur Eingabe des Kennworts aufgefordert. Klicken Sie abschließend in „OK“.

So heben Sie die Freigabe Ihres Recorders auf oder ändern das Kennwort:

1 | Wählen Sie die Befehlsfolge „Toast Titanium > Einstellungen“.

| Das Dialogfenster „Einstellungen“ wird angezeigt.

2 | Klicken Sie im Dialogfenster „Einstellungen“ in das Register „Freigabe“.

3 | Führen Sie auf dem Register „Freigabe“ einen der folgenden Schritte aus:

| • | Zum Aufheben der Freigabe Ihres Recorders klicken Sie in „Stopp“.

| • | Zum Ändern des Kennworts klicken Sie in „Kennwort festlegen“. Sie werden zur Eingabe und Bestätigung eines neuen Kennworts aufgefordert.

4 | Klicken Sie abschließend in „OK“.

Aufnehmen auf einem freigegebenen Recorder

So nehmen Sie mit Toast auf einem freigegebenen Recorder auf:

1 | Richten Sie die Disc wie gewohnt ein.

2 | Klicken Sie unten im Toast-Fenster in die grüne Recorderoptionstaste.

| Eine Popup-Liste mit den Namen aller mit dem System verbundenen Recorder und aller in demselben lokalen Netzwerk freigegebenen Recorder wird angezeigt.

3 | Wählen Sie den Namen eines freigegebenen Recorders aus.

| Wenn Sie auf einen freigegebenen Recorder im Internet zugreifen möchten, wählen Sie „Anderer gemeinsam benutzter Recorder“. Daraufhin wird ein Dialogfenster angezeigt, in dem Sie eine IP-Adresse eingeben können.

4 | Wenn bei der Freigabe ein Kennwort für den Recorder festgelegt wurde, müssen Sie dieses in das angezeigte Dialogfenster eingeben.

| Der Recorder wird als Ihr aktueller Recorder angezeigt.

5 | Klicken Sie in die rote Aufnahmetaste.

6 | Der Benutzer an dem mit dem freigegebenen Recorder verbundenen Computer wird zum Einlegen einer leeren Disc aufgefordert.

| Toast nimmt den Inhalt über das Netzwerk auf der Disc auf.

Siehe auch:

Senden von Dateien oder Ordnern vom Schreibtisch an Toast (Toast It)

Festlegen von Toast-Einstellungen

Anzeigen von detaillierten Discinformationen